**Карта заказа шкафа защит генератора малой мощности**

**типа ШЭ1110-900G**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
|  | *организация, ведомственная принадлежность* |
|   |  |
|  | *станционное обозначение защищаемого оборудования* |

Выберите[x]  требуемые позиции или впишите необходимые параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбраны типовые значения параметров, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

**1 Выбор типа шкафа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип шкафа | Количество терминалов в шкафу | Версия программного обеспечения терминала\* | Количество шкафовв комплексе |
| ШЭ1110-900G\*\* | 2 | 7.1.0.8.813 | 1 |

\* Версия ПО терминала на момент поставки шкафа может отличаться от указанной в карте заказа.

\*\* Необходимо заполнить таблицы приложения 1.

**2 Параметры конструктива шкафа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\РАБОТА\! БЭ2704\v091\от ВО\Шкаф 2.jpg | Габариты каркаса шкафа1ШxГxВ, мм | [ ]  | Типовое исполнение (608х660х2000) |
| [ ]  |  Утопленные стенки2 (600х660х2000) |
| Высота козырька3, мм | [ ]  | Нет *(типовое)* |
| [ ]  | 100 |
| [ ]  | 200 |
| Высота цоколя, мм | [ ]  | 100 *(типовое)* |
| [ ]  | 2004 |
| Подвод кабеля | [ ]  | Снизу *(типовое)* |
| [ ]  | Сверху |
| **Параметры типового конструктива5:**- конструктив ШМЭ (производство НПП «ЭКРА»),- способ обслуживания двухсторонний,- передняя дверь металлическая с обзорным окном,- задняя дверь одинарная,- цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022,- климатическое исполнение УХЛ4, - степень оболочки шкафа IP51,- группа механического исполнения М40, - блоки испытательные в аналоговых цепях шкафа типа FAME (Phoenix Contact),- контрольные разъемы в выходных цепях и цепях сигнализации шкафа не устанавливаются. |

1 Высота каркаса указана без учета цоколя, рым-болтов и козырька, глубина – с учетом ручек дверей.

2 Исполнение с утопленными боковыми стенками шкафа предназначены для установки взамен существующих панелей.

3 Для шкафа двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади.

4 Допустимое значение для шкафов с механическим исполнением М40. Для шкафов с механическим исполнением М4 или М6 цоколь может быть только 100 мм.

5 При необходимости изготовления шкафа с параметрами, отличными от типовых, все отличия должны быть описаны в п.9 «Дополнительные требования и оборудование».

**3 Номинальное напряжение оперативного тока шкафа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питания терминала | [ ]  | =220 В  | [ ]  | =110 В  |
| Номинальное напряжение питания дискретных входов\* | [ ]  | =220 В | [ ]  | =110 В |
| [ ]  | =48 В | [ ]  | =24 В |
| Номинальное напряжение питания цепей сигнализации | [ ]  | =220 В  | [ ]  | =110 В |
| [ ]  | =24 В |  |  |

\* Если требуются входы на разные напряжения, следует указать все необходимые значения.

**4** **Номинальные значения цепей переменного тока**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальный переменный ток аналоговых входов | 1 А / 5 А (значение задается программно) |
| Номинальное напряжение переменного тока аналоговых входов | 100 В |
| Номинальная частота аналоговых сигналов переменного тока | [ ]  | 50 Гц (рабочий диапазон 45-55 Гц) |
| [ ]  | Расширенный диапазон частот 3-95 Гц |

**5 Конфигурация Ethernet портов связи терминала**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порты Ethernet в терминале\* | [ ]  | 2 электрических порта (разъем RJ45) (*типовое исполнение*) |
| [ ]  | 2 оптических порта (разъем LC) |
| Резервирование портов\* | [ ]  | С контролем исправности каналов связи (*типовое исполнение*) |
| [ ]  | PRP |

\* Не более одной выбранной позиции.

**6 Аппаратная синхронизация внутренних часов терминала\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | Дифференциальная линия связи (витая пара)\*\* | IRIG-B |
| [ ]  | Волоконно-оптическая линия связи\*\* |
| [ ]  | Дифференциальная линия связи (витая пара)\*\* | PPS |
| [ ]  | Волоконно-оптическая линия связи\*\* |
| [ ]  | Синхроимпульс уровня 24 В  |
| [ ]  | Отсутствует (*типовое исполнение)* |

\* Не более одной выбранной позиции.

\*\* Дополнительно устанавливается конвертер выбранного входного сигнала.

**7 Комплект запасных блоков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Комплект запасных блоков для терминала\* | [ ]  | Отсутствует |

\* По одному комплекту запасных блоков на один объект поставки.

**8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки(по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS\* |
|  |  |  |
| \* Универсальная система классификации и кодирования оборудования. |

**9 Дополнительные требования и оборудование**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**10** **Предприятие-изготовитель**

|  |
| --- |
| ООО НПП “ЭКРА”, Россия, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3, помещение 541 |

**11 Контактные данные лица, заполнившего карту заказа**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| E-mail, телефон |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. |  | Дата |  | Подпись |

 Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. |  | Дата |  | Подпись |

Приложение 1

**Основные параметры оборудования**

1 Основные параметры генератора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Обозна-чение | Ед.изм. | Значение |
| Тип генератора |  |
| Номинальная активная мощность | РНОМ | кВт |  |
| Номинальное напряжение | UНОМ | кВ |  |
| Номинальный ток статора | IНОМ | А |  |
| Номинальный ток ротора | IР | А |  |
| Частота вращения | n | об/мин |  |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ | о.е. |  |
| Соединение фаз обмотки статора (Y, Δ) |  |

2 Основные параметры трансформаторов тока

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование цепи | Обозна-чение | Коэффициент трансформации | Класс точности |
| Цепи тока со стороны линейных выводов (вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IГ |  |  |
| Цепи тока со стороны линейных выводов(вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IГ (Р) |  |  |
| Цепи тока со стороны нулевых выводов(вторичные обмотки ТТ соединены в «звезду») | IНГ |  |  |
| Цепи ТТНП | IТНП |  |  |

3 Основные параметры трансформаторов напряжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цепи | Обозна-чение | Коэффициент трансформации |
| Цепи напряжения со стороны линейных выводов (вторичные обмотки ТН соединены в "звезду") | UГ, Y |  |
| Цепи напряжения со стороны линейных выводов (вторичные обмотки ТН соединены в "разомкнутый треугольник") | UГ, Δ |  |