## КАРТА ЗАКАЗА № от « » 20 г.

## на оборудование контроля сопротивлений изоляции в сети оперативного постоянного тока, поставляемое «россыпью» (ЭКРА-СКИ, ДДТ, ЭКРА-ПКИ)

(версия 1.01)

Заказчик Адрес

Ф.И.О. исполнителя, должность Подпись

Контактные телефоны, E-mail Дата

Наименование объекта Адрес объекта

При заполнении опросного листа в электронном виде для выбора необходимого параметра замените знак [ ]  на знак [x]  (при помощи двойного клика),

а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

 **Исполнение: [ ]** Общепромышленное, [ ]  Атомное (ЭКРА-СКИ-А), Класс безопасности1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Требуется** |
| Напряжение постоянного оперативного тока, В | [ ]  220 | [ ]  110 |
| Терминал **ЭКРА-СКИ**, шт. | [ ]  Нет | [ ]  1 шт. | Иное\_\_ |
| Датчик дифференциального тока **ДДТ-25**, шт. | Крепление на пластину | Крепление на DIN-рейку |
| вертикально | горизонтально |
|  |  |  |
| Датчики дифференциального тока с креплением на пластину, шт. | **ДДТ-40** | **ДДТ-70** | **ДДТ-100** | **ДДТ-150** |
|  |  |  |  |
| Переносное устройство поиска фидеров с замыканием на землю в сети оперативного постоянного тока **ЭКРА-ПКИ**, шт. | [ ]  Нет | [ ]  1 шт. | Иное\_\_ |
| **Дополнительное оборудование2**, **работы и услуги** |
| Набор для управления и сигнализации3, шт. | №1 | №2 | №3 |
|  |  |  |
| Комплектующие и принадлежности для монтажа4, шт. | A | B | C | D | E | F |
|  |  |  |  |  |  |
| Набор инструментов для монтажа и наладки5, шт. | [ ]  Нет | [ ]  1 шт. | Иное\_\_ |
| Шеф-наладочные работы оборудования ЭКРА-СКИ6 | [ ]  Нет | [ ]  Да |
| Первичная поверка оборудования ЭКРА-СКИ (только для атомного исполнения) | [ ]  Нет | [ ]  Да |
| Обучение сотрудников в научном образовательном центре «ЭКРА» | [ ]  Нет | [ ]  1 сотрудник | Иное\_\_ |
| **Дополнительные требования:** |  |
|  |
| 1 – Категории классов безопасности: 2О, 3Н, 3О, 3НО, 4Н.2 – Дополнительное оборудование, указанное в Карте заказа, поставляются в общепромышленном исполнении.3 – Согласно Приложения «Наборы для управления и сигнализации системы контроля изоляции». Приложение можно запросить или скачать с официального сайта НПП «ЭКРА».4 – Согласно Приложения «Комплектующие и принадлежности для монтажа». Приложение можно запросить или скачать с официального сайта НПП «ЭКРА».5 – Состав набора: отвертка диэлектрическая КШ №2х200 Контур, отвертка диэлектрическая ПШ 0,6х4,0х200 Контур, инструмент для снятия изоляции WS-22т КВТ, инструмент для обжима кабеля до 10 мм ПКВш-10 КВТ.6 – Программы испытаний и шеф–наладочных работ можно запросить или скачать с официального сайта НПП «ЭКРА». |