|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Карта заказа |  |
|  |  |  |
| преобразователя аналоговых и дискретных сигналов типа БЭ2704 7ХХ (ПАДС) |

|  |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество терминалов: |  |

Отметьте знаком 🗹 то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

**1** Выбор параметров терминала

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аппарат** | **Габариты****кассеты****(ШхВхГ, мм)\*** | **Версия ПО** | **Аналог.****входы** | **Исполнение аналоговых входов напряжения** | **Дискретные входы /****Вых. реле** | **GOOSEIN /****GOOSEOUT** | **Количество и тип интерфейсов связи\*\*** | **Выбор** |
| **SV / GOOSE****(LAN1, LAN2)** | **GOOSE****(LAN3A, LAN3B)** |
| БЭ2704 700 | 4Ux43HP(229,5х195х220,3) | 751\_335 | 4ТТ + 4ТН | 4Y | 24 / 16 | 48 / 48 | 2 оптических LC |  | [ ]  |
| 2 электрических RJ45 | [ ]  |
| 751\_334 | 3ТТ + 5ТН | 3Y + 2D | 2 оптических LC | [ ]  |
| 2 электрических RJ45 | [ ]  |
| 751\_351 | 4ТТ + 4ТН | 4Y | 24 / 8 | 16 / 32 | 2 оптических LC | 2 оптических LC | [ ]  |
| 751\_350 | 3ТТ + 5ТН | 3Y + 2D | 2 оптических LC | 2 оптических LC | [ ]  |
| БЭ2704 702 | 4Ux51HP(270,1х195х220,3) | 751\_341 | 4ТТ + 4ТН | 4Y | 36 / 24 | 80 / 48 | 2 оптических LC |  | [ ]  |
| 751\_340 | 3ТТ + 5ТН | 3Y + 2D | [ ]  |
| БЭ2704 750 | 6Ux23HP(133,3х284х220) | 751\_550 | 7ТТ + 6ТН | 3Y+2D+ШОН | 16 / 16 | 32 / 32 | 2 оптических LC | [ ]  |
| 2 электрических RJ45 | [ ]  |

***Примечания:***

*\* – U = 44,45 мм, HP = 5,08 мм (в скобках указаны установочные размеры в мм).*

*\*\* – допускается применение исполнения RJ45 при соблюдении следующих условий:*

*1) кабель промышленный информационный типа витая пара, защищенный от ЭМП, и категории не ниже 5е;*

*2) максимальная длина информационного кабеля не превышает 100 м (в соответствии с ANSI/TIA/EIA);*

*3) условие совместной прокладки силовых и слаботочных кабелей соответствует ПУЭ глава 2.1 п.2.1.16.*

**2** Оперативное питание терминала

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока  | 220 В |

**3** Номинальные параметры измерительных цепей терминала

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальный ток | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |
| Номинальное напряжение | 100 В |

**4** Дополнительные требования

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**5** Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** Заказчик: | Предприятие |  |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

|  |  |
| --- | --- |
| Место работы (организация) |  |
| ФИО  |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |